**Załącznik Nr 1 do SWZ**

Znak sprawy : GSW/1/07/2023

**Nazwa i adres Wykonawcy :**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 100 – 110 KM**

Marka: ……………………………………

Model: …………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)** |
| **A.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | |
| 1. | Ciągnik: fabrycznie nowy, nieużywany, niezarejestrowany | TAK/NIE\* |
| 2. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 | TAK/NIE\* |
| 3. | Silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin stage 5 | TAK/NIE\* |
| 4. | Silnik 4-cylindrowy, 16-zaworowy o mocy znamionowej w przedziale 100-110 KM | TAK/NIE\* |
| 5. | Maksymalny moment obrotowy silnika min. 480 Nm | TAK/NIE\* |
| 5. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 120 l | TAK/NIE\* |
| 6. | Skrzynia biegów – hydromechaniczna, z rewersem elektrohydraulicznym z regulacją czułości | TAK/NIE\* |
| 7. | Półbiegi zmieniane pod obciążeniem – min. 1 stopień na każdym biegu do przodu | TAK/NIE\* |
| 9. | Napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania z kabiny kierowcy | TAK/NIE\* |
| 10. | Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego | TAK/NIE\* |
| 11. | Układ hydrauliczny – minimum 3 pary wyjść hydraulicznych | TAK/NIE\* |
| 12. | Minimum 3 prędkości wałka WOM: 540/540Eco/1000 obr/min. | TAK/NIE\* |
| 13. | Tylny podnośnik TUZ sterowany elektronicznie |  |
| 13. | Sterowanie tylnego TUZ i WOM na tylnym błotniku | TAK/NIE\* |
| 14. | Regulowana kolumna kierownicza w 2 poziomach | TAK/NIE\* |
| 15. | Oświetlenie robocze z przodu i z tyłu | TAK/NIE\* |
| 16. | Lusterka zewnętrzne regulowane | TAK/NIE\* |
| 17. | Wycieraczka przedniej i tylnej szyby | TAK/NIE\* |
| 18 | Kabina operatora z klimatyzacją | TAK/NIE\* |
| 19. | Zaczep transportowy na ramie przesuwnej, dolna belka zaczepowa | TAK/NIE\* |
| 20. | Przedni podnośnik TUZ o udźwigu min. 1600 kg | TAK/NIE\* |
| 23. | W kabinie fotel kierowcy z możliwością obrotu min 15˚, fotel dla instruktora | TAK/NIE\* |
| 24. | Ogumienie minimum: przednie 380/70 R24, tylne 480/70 R34 | TAK/NIE\* |
| 25. | Pneumatyczna instalacja hamulcowa 1 i 2 - obwodowa | TAK/NIE\* |
| 26. | Radio z odtwarzaczem | TAK/NIE\* |
| 27. | Lampa ostrzegawcza – kogut 1 szt., trójkąt ostrzegawczy | TAK/NIE\* |
|  |  |  |

*\* należy wybrać właściwe tak lub nie*

***Uwaga! Parametry oferowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego***

**Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.**

………………………… …………………………………………

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)